Anisotropic Transverse Flow

Fourier Analysis extracting ’Dipole’ and ’Quadrupole’ components dN d(φ − Φ_R)

∝ 1 + 2 v_1 cos(φ − Φ_R) + 2 v_2 cos(2(φ − Φ_R))

• use all charged particles in SDD • define two subsample: I and II (phi slices)

• calculate for each subsample Φ^{I, II}_1 and Φ^{I, II}_2